# Bestektekst Brand-, In- en Uitbraakwerende Utiliteitsdeur | Pico30 RC2

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR

BRAND-, IN- EN UITBRAAKWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering; Dicht of met glasopeningen volgens tekening

Fabricaat; Van Vuuren Grou B.V.

Type; Pico30 RC2 enkel of dubbel

Brandwerend; 30 minuten brandwerend

Breedte; Volgens tekening

Hoogte; Volgens tekening

Dikte; 42 mm / 54 mm

Kantuitvoering; Randhout onbehandeld

Randhout gelakt

Randhout geschilderd

Kunststof ABS in HPL-kleur (2 mm)

Afwijkende houtsoort

Dekplaat; HDF

Oppervlakte; HPL van Formica/ Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

Schilderkwaliteit (SK)

Edelfineer

Uitvoering; RC2 klassering (inbraakwerendheidsklasse)

Vulling; Vlasvezel vulling

Duurzaam; Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering / Cradle to Cradle

.01 BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.