# Bestektekst Brand-, In- en Uitbraakwerende Utiliteitsdeur | Pico30 RC2

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR

BRAND-, IN- EN UITBRAAKWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

 Uitvoering; Dicht of met glasopeningen volgens tekening

 Fabricaat; Van Vuuren Grou B.V.

 Type; Pico30 RC2 enkel of dubbel

 Brandwerend; 30 minuten brandwerend

 Breedte; Volgens tekening

 Hoogte; Volgens tekening

 Dikte; 42 mm / 54 mm

 Kantuitvoering; Randhout onbehandeld

 Randhout gelakt

 Randhout geschilderd

 Kunststof ABS in HPL-kleur (2 mm)

 Afwijkende houtsoort

Dekplaat; HDF

Oppervlakte; HPL van Formica/ Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

 Schilderkwaliteit (SK)

 Edelfineer

Uitvoering; RC2 klassering (inbraakwerendheidsklasse)

Vulling; Vlasvezel vulling

Duurzaam; Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering / Cradle to Cradle

.01 BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.