# Bestektekst Brand- en geluidswerende Utiliteitsdeur| Pico60 Rw,p 33dB

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN 30.33.11- HOUTEN DEUR

 BRAND- EN GELUIDWEREND HOUTEN BINNENDEUR

 Uitvoering; Dicht of met glasopeningen volgens tekening

 Fabricaat; Van Vuuren Grou B.V.

 Type; Pico60 Rw,p 33dB enkel of dubbel

 Brandwering; 60 minuten brandwerend

 Breedte; Volgens tekening

 Hoogte; Volgens tekening

 Dikte; 38 mm / 40 mm / 54 mm

 Kantuitvoering; Randhout onbehandeld

 Randhout gelakt

 Randhout geschilderd

 Kunststof ABS in HPL-kleur (2 mm)

 Afwijkende houtsoort

Dekplaat; HDF

Oppervlakte; HPL van Formica/ Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

 Schilderkwaliteit (SK)

 Edelfineer

Vulling; Geluidswerende vulling / Rw,p 33dB, Rw 35dB

Duurzaam; Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering

.01 BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

 Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.