# Bestektekst Brandwerende Utiliteitsdeur | Pico90

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR

BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering; Dicht of met glasopeningen volgens tekening

Fabricaat; Van Vuuren Grou B.V.

Brandwering; 90 minuten brandwerend

Type; Pico90 enkel of dubbel

Breedte; Volgens tekening

Hoogte; Volgens tekening

Dikte; 74 mm

Kantuitvoering; Randhout onbehandeld

Randhout gelakt

Randhout geschilderd

Dekplaat; HDF

Oppervlakte; HPL van Formica / Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

Schilderkwaliteit (SK)

Edelfineer

Vulling; Brandwerende vulling

Duurzaam; Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering

.01 BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.