# Bestektekst Brandwerende Utiliteitsdeur | Pico90

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR

BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

 Uitvoering; Dicht of met glasopeningen volgens tekening

 Fabricaat; Van Vuuren Grou B.V.

 Brandwering; 90 minuten brandwerend

 Type; Pico90 enkel of dubbel

 Breedte; Volgens tekening

 Hoogte; Volgens tekening

 Dikte; 74 mm

 Kantuitvoering; Randhout onbehandeld

 Randhout gelakt

 Randhout geschilderd

Dekplaat; HDF

Oppervlakte; HPL van Formica / Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

 Schilderkwaliteit (SK)

 Edelfineer

Vulling; Brandwerende vulling

Duurzaam; Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering

.01 BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.